ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΒΛΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
1. Δεδομένα της Άσκησης
Διαστάσεις δωματίου: 3 x 6 μ.
Ύψος τοιχοποιίας: 2,70 μ. (από το πάτωμα μέχρι το περιμετρικό δοκάρι)
Άνοιγμα Πόρτας: 0,90 x 2,30 μ. στον έναν τοίχο
Άνοιγμα Παραθύρου: 1,30 x 1,30 μ. σε άλλο τοίχο
Τύπος τοιχοποιίας: Μπατική (κατανάλωση βάσει βιβλίου: 150 τούβλα / τ.μ.)
2. Αναλυτικοί Υπολογισμοί
Α. Συνολική Επιφάνεια Τοιχοποιίας (χωρίς αφαιρέσεις)
• Περίμετρος δωματίου: 2 x (3 μ. + 6 μ.) = 18 μ.
• Συνολική επιφάνεια τοίχων: 18 μ. x 2,70 μ. = 48,60 τ.μ.
Β. Επιφάνεια Ανοιγμάτων προς Αφαίρεση
• Επιφάνεια Πόρτας: 0,90 μ. x 2,30 μ. = 2,07 τ.μ.
• Επιφάνεια Παραθύρου: 1,30 μ. x 1,30 μ. = 1,69 τ.μ.
• Συνολικά ανοίγματα: 2,07 τ.μ. + 1,69 τ.μ. = 3,76 τ.μ.
Γ. Καθαρή Επιφάνεια Τοιχοποιίας
Αφαιρούμε τα ανοίγματα από τη συνολική επιφάνεια:
• Καθαρή Επιφάνεια = 48,60 τ.μ. - 3,76 τ.μ. = 44,84 τ.μ.
3. Τελικό Αποτέλεσμα
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του βιβλίου, για τη δημιουργία μπατικής τοιχοποιίας απαιτούνται 150 τούβλα ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.).

Συνολικός αριθμός τούβλων = 44,84 τ.μ. x 150 τούβλα/τ.μ. = 6.726 τεμάχια
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την κατασκευή του δωματίου θα χρειαστούν 6.726 τούβλα.




